**準備事項:**

復電前10/26 16:30 到公司整理機房電線

要記得攜帶手電筒，頭燈

跟佩琪借地鎖鑰匙(機房門需要弄清楚怎麼處理)

通知吳博

**斷電前:**

系統:

701 server: 直接關機

192.168.5.105: 正航

192.168.5.103: 華翰

192.168.5.205: 漢字輩正航

192.168.2.119

升級:

Sonicwall: FW 升級

192.168.5.205: 漢字輩正航: Windows Server 2019 可升級

檢查NAS是否可升級

正航: 直接關機

192.168.5.105

監視器:

NAS:直接關機

192.168.5.104 登入後按關機鈕

192.168.5.131 登入後按關機鈕

192.168.5.129 登入後按關機鈕

網通設備:

sonicwall防火牆 直接關機 機器上實體鈕 短按關機

L7

Switch :直接斷電

個人設備:

PC NB 插頭拔掉


**復電後:**

進BIOS:

檢查RAID狀態

開啟虛擬功能

701 server :檢查服務



正航: 檢查 server “服務”內容

CHI T-series server

Sql server

Sql server agent

nuservice

華翰:

Nuservice

Han 字輩:

Nuservice